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第一章 询价邀请
扎兰屯职业学院，采用询价方式组织扎兰屯职业学院热水器采购项目。欢迎符合资格条件的供应商参加投标。
一 .项目概述
1.名称与编号
项目名称： 电气自动化专业电工基础实训设备结余资金采购项目
询价通知书编号：zltzyxy-2026-hw-0021
2. 内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

	包号
	项目名称
	数量
	采购需求
	预算金额（元）

	1
	电气自动化专业电工基础实训设备结余资金采购项目
	1包
	详见询价通知书第四章：采购内容与技术要求

	99854


二 .供应商的资格要求
1. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信 行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网网站”的信用记录内容为准。）
3.其他资质要求：
合同包1：电气自动化专业电工基础实训设备结余资金采购项目：无
三 .获取询价通知书的时间、地点、方式
获取询价通知书的时间：详见询价公告； 
获取询价通知书的地点：扎兰屯职业学院官网；
获取询价通知书的方式：供应商可从扎兰屯职业学院官网获取询价通知书。
四.询价通知书售价
本次询价通知书的售价为0元人民币。
五、递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点：
递交投标（响应）文件截止时间：详见询价公告
投标地点：详见询价公告
开标时间：详见询价公告
开标地点：扎兰屯职业学院实验楼一楼101开标室
六、联系方式：
采购单位名称：扎兰屯职业学院
地址：扎兰屯市绿林街一号
联系人：吕金龙
联系电话：18548226876



第二章 供应商须知
一 .前附表

	序号
	条款名称
	内容及要求

	1
	分包情况
	共1包

	2
	采购方式
	询价

	3
	评审办法
	最低评标价法

	4
	开标方式
	现场开标

	5
	评标方式
	现场评标

	6
	是否专门面向中小企业采购
	采购包1：否

	7
	获取询价通知书时间（同询价通知书提供期限）
	
详见采购公告

	
8
	履约保证金缴纳截止时间
	
此项目无需缴纳履约保证金

	9
	电子响应文件递交
	本项目无需进行电子响应文件递交

	10
	响应文件数量
	需提交纸质响应文件：一正两副（标明页码）

	11
	成交供应商确定
	采购人授权询价小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。

	12
	备选方案
	不允许

	13
	联合体投标
	包1： 不接受

	14
	投标保证金
	本项目无需缴纳投标保证金

	15
	响应文件签字、盖章要求
	响应文件应在指定位置签字、加盖公章，并加盖骑缝章。

	16
	有效供应商家数
	包1：3
此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标 或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。

	17
	报价形式
	合同包1（电气自动化专业电工基础实训设备结余资金采购项目）:总价及分项单价

	18
	其他要求
	无。

	20
	付款方式
	验收合格，供应商取得验收单后至2026年11月30日前支付货款100%

	21
	合同履行期限
	签订合同后30日内供货并安装完毕
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二、询价须知
1.采取现场开标方式，操作流程如下：
供应商应当在扎兰屯职业学院官网下载询价，并于开标响应时，携带询价文件纸质版（一正两副），到扎兰屯职业学院开标室进行现场投标、评标，具体开标时间见询价公告。
2.询价保证金
本项目无需缴纳保证金
三、说明
1.总则
本询价文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购 方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。
供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。
2.适用范围
本询价文件仅适用于本次询价采购中所涉及的项目和内容。
    3.相关费用
供应商应自行承担所有与准备、参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。
    4.各参与方
    4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价文件的采购人特指扎兰屯职业学院。
    4.2 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
    4.3 “询价小组”由采购人代表和评审专家组成。
    4.4“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。
5. 合格的供应商
5.1 符合本询价文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。
    5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
    5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：
6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。
6.2 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。
    6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
    6.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。
6.7 如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。
7.语言文字以及计量单位
7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。
    7.2 所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。
    7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。
    8.现场考察
8.1询价文件规定组织现场考察的，采购人或者采购代理机构按询价文件规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。
8.2供应商自行承担考察现场发生的责任、风险和自身费用。
8.3采购人在考察现场介绍的资料和数据等，不构成对询价文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。
    9.其他条款
无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。
四、询价通知书的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少3日前，在“扎兰屯职业学院官网”上发布更正公告进行通知；不足3日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。更正公告的内容为询价文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。
五 .响应文件
1.响应文件的构成
响应文件应按照询价通知书第七章“ 响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。 
2.投标报价
2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求” 的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“报价表”和“分项报价明 细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。
2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安 装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。
2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。
2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价。
注：修正后的报价供应商应当加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件 的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。
3.投标有效期
3.1投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于询价通知书中载明的投标有 效期。投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。
3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有 权收回其投标保证金。
4.投标保证金
4.1投标保证金的缴纳（本项目无需缴纳投标保证金）
供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和询价通知书本 章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。
4.2投标保证金的退还：
（1）供应商在投标截止时间前放弃投标的， 自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致 无法及时退还的除外；
（2）未成交供应商投标保证金， 自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；
（3）成交供应商投标保证金， 自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 
4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）成交后，无正当理由放弃成交资格；
（2）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；
（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件；
（4）不按照询价通知书要求提交履约保证金；
（5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
（6）要求更改询价通知书和成交结果公告的实质性内容；
（7）法律法规和询价通知书规定的其他情形。 
5.响应文件的递交
在询价通知书要求提交响应文件的截止时间之后送达或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒 收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。
六 .开标、评审、结果公告、成交通知书发放
 1.开标程序
1.1主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布开标会议相关人员姓名；
（3）供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称
（4）开标结束，响应文件移交询价小组。
1.2开标异议
供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当 场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。
2.评审（详见第六章） 
3.结果公告
成交供应商确定后，扎兰屯职业学院将在扎兰屯职业学院官网发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。
项目废标后，扎兰屯职业学院将在扎兰屯职业学院官网发 布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。
4.成交通知书发放
发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录扎兰屯职业学院将在扎兰屯职业学院官网打印成交通知书，成交通知书 是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。 
七 .询问、质疑与投诉
1.询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作  日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机 构应当告知其向采购人提出。
为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理 机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。
2.质疑
2.1供应商认为询价通知书、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损 害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的询价通知书的，可以对该文件提出质疑。对询价通知书提出质疑的，应当在获取询价 通知书或者询价通知书公告期限届满之日起7个工作日内提出。
2.2采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商， 但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
注：对询价通知书质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的询价通知书的证明材料（在供应商系统中自行截图）。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代 表签字或者盖章，并加盖公章。
供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、 代理事项、具体权限、期限和相关事项。
2.5 供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则， 自行承担相关不利后果。对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处 罚。
2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人 或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。
联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 询价邀请）。 
联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 询价邀请）。
 通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 询价邀请）。
3.投诉
质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答 复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。
供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
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第三章 合同与验收
一 .合同要求
1.一般要求
1.1采购人应当自成交通知书发出之日起3日内，按照询价通知书和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价通知书确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
1.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和 方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
1.3采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。
2. 合同格式及内容
2.1具体格式见本询价通知书后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。
2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。 



政府采购合同（合同文本）
（本合同为模板合同，具体条款及要求由中标方按照采购人要求签订）
甲方：***（填写采购单位） 地址（详细地址）：
乙方：***（填写成交供应商） 地址（详细地址）：
合同号：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就 （填写项目名称） （政府采购项目编号、备案编号： ），经平等自愿协商一致达成合同如下：
一、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：
1、合同格式以及合同条款
2、成交结果公告及成交通知书
3、询价通知书
4、响应文件
5、变更合同
二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。
三、合同金额
合同金额为人民币                     万元，大写：                               
四、付款方式及时间
***（见询价通知书第四章）
五、交货安装
交货时间：	 交货地点：	 六、质量
乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务 符合国家（或行业）规定标准。同时乙方提供的货物需满足甲方在询价文件中提出的全部要求，如在验收过程中发现乙方提供的货物与甲方提供的参数不符或不能满足甲方的全部需求，由乙方承担全部责任，并需承担中标金额50%的违约金。
七、包装
标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取 足以保护标的物安全、完好的包装方式。
八、运输要求
（一）运输方式及线路：                              
（二）运输及相关费用由乙方承担。
九、知识产权
乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。
 十、验收
（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。
（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在      日内负责处 理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及询价过程中做出的书面说明及承诺中，有明 确质量保证期的，适用质量保证期。
（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任.
 十一、售后服务
（一）乙方应按询价通知书、响应文件及乙方在询价过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
（二）其他售后服务内容： （响应文件售后承诺等） 
十二、违约条款
（一）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额 的违约金。
（二）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。 
（三）所提供的货物不符合参数要求。
（四）不能满足甲方在询价文件中所提出的要求。
十三、不可抗力条款
因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在    天内提供有关不可 抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。
十四、争议的解决方式
合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：
（一）提交                 仲裁委员会仲裁。
（二）向                 人民法院起诉。 
十五、合同保存
合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份， 自双方签订之 日起生效。
十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
甲方：       （章）                                       乙 方：      （章）
采购方法人代表：        （签字）                          供应商法人代表：（签字）
开户银行：                                                 开户银行：
帐 号 ：                                                         帐 号：
联系电话：                                                  联系电话：
签订时间    年  月   日



第四章 采购内容与技术要求
一 . 项目概况 ： 
合同包1：扎兰屯职业学院电气自动化专业电工基础实训设备结余资金采购项目
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	合同签订后30个日历日内交货并安装完成

	标的提供的地点
	采购人指定地点

	投标有效期
	从提交投标（响应）文件的截止之日起30日历天

	履约保证金
	不收取

	其他
	无


2.技术（参数）标准与要求
	序 号
	品目 名称
	标的名称
	单 位
	数量
	分项预算单价
（元）
	分项预算总价
（元）
	面向对象 情况
	所属行业
	招标技术 要求

	1
	叫号终端系统
	
	套
	1
	33766.67
	33766.67
	不专门面向中小 企业
	零售业
	

	2
	电气设备安装考位
	
	台
	2
	22000.00
	44000.00
	不专门面向中小 企业
	零售业
	

	3
	电气控制实训平台
	
	台
	1
	8720.00
	8720.00
	不专门面向中小 企业
	零售业
	

	4
	plc套件
	
	套
	1
	5376.67
	5376.67
	不专门面向中小 企业
	零售业
	

	5
	服务器硬盘
	
	块
	5
	1598.33
	7990.66
	不专门面向中小 企业
	零售业
	

	7
	合计
	
	
	
	
	246423.33
	
	
	



投标方不得超过预算总价，投标方各分项报价，不应超过分项单价
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附表：扎兰屯职业学院热水器采购项目货物清单（主要技术指标需与响应文件相一致）

	序号
	模块名称
	技术参数要求

	1
	叫号终端系统
	一、叫号机：
系统配置：CPU i5-4200；内存8GB；固态硬盘256G；内置200W摄像头、身份证阅读器，内置Epson热敏80mm高速打印机、功放喇叭； 机柜材质采用优质冷轧钢板，厚度不小于1.2mm，两边双抬手设计；采用汽车金属烤漆，外观美观、坚硬厚实、工艺精细。颜色：前银后黑；
19寸防爆电容触摸屏，触摸定位准确。无漂移、防静电、防辐射、防尘、防水、防油渍、防爆。
电容触摸屏具有高透明度，高强度，高透光率等特点透光率100%以上，定位精度2mm，触摸无漂移，单点触摸无限次，表面硬度莫氏7级，为抗擦刮的钢化玻璃表面，响应时间6us。
二、高清播放盒
内存 1GB DDR3，内置存储器 8G EMMC；高清晰度，最大支持1080P的解码。
三、叫号显示屏
屏幕尺寸≥65英寸；分辨率4K（3840*2160）；
四、排位叫号软件
1、系统全自动叫号，无需人工干预，叫号时可播报当前被叫考生排队序号和姓名以及考试机器号；2、根据设备空闲状态安排队列中考生进行考试；3、叫号管理可以监控排队人数；4、可自动判断空闲考试位；★5、软件系统需与考点已采购的特种作业综合考试管理平台实现无缝对接，验证信息是不是当前批次考试的考生。（提供说明文件并加盖公章）

	2
	电气设备安装考位
	满足低压电工作业安全技术实际操作下列项目的培训及考试需求：
1.电气及物理参数
(1)设备电压：
输入电压：三相五线线制AC380V±10%，50Hz；输出电压：三相五线制AC24V±10%，50Hz；(2)安全保护：漏电保护，过流保护，短路速断保护；(3)设备功耗：<100W；(4)外形尺寸（长×宽×高，m）：1.3×0.8×1.8，偏差±0.02m；(5)重量：<220kg；
2.功能参数
★1、实操网孔板：四块网孔版可自由拆卸和装入实操台框架里，方便水平放置在台面上接插线或者竖直挂着接插线，灵活方便。(需提供图片或视频证明资料)；2、三相异步电动机：三相交流AC24V提供电源动力；3、直流稳压稳流电源：电压0-30V连续可调，输出电流2A；4、低压交流电源输出：可同时输出3V、6V、12V、24V、36V；5、提供4组功率电阻，可用于测量电阻值的练习和考试之用；6、平台桌子：绿色工作台，配抽屉和置物柜，可放置线缆辅材、电工仪表和工具；7、电工器材：标识牌、安全用具、电工仪表及电工线材；★8、设备采用优质冷轧钢板成型，表面喷塑处理，设备主要配置实操台一套，有网孔板4件，设置4个工位（前后各2个），可同时进行2人考试，4人练习。台子有定向脚轮2个，万向脚轮2个。 (需提供图片或视频证明资料)；★9、实操网孔板顺序可随机组合，确保相邻工位不重复，可多人同时进行考试及培训，最大程度上利用了设备。(需提供图片或视频证明资料)；10、设备占地面积小，坚固耐用，方便移动；★11、每套设备前、后两面各自都配置了2套网孔板，网孔板背靠背设置，即一套设备同时配置4块网孔板，前、后台面上各自配备1台24V交流电动机（共2台），电机接线口直观，支持三角形接法和星形接法2种方式，可以实时观察电机的转动情况。(需提供图片或视频证明资料)；★12、设备智能检测电动机正转、电动机反转、缺相，并通过三种不同颜色指示灯分别显示，电动机缺项智能报警。(需提供图片或视频证明资料)；★13、网孔板上须采用单独钣金嵌入1个电压表，3个电流表至网孔板内，保持外观一体性及美观度。(需提供图片或视频证明资料)；14、所有的电子元器件均采用标准元件，可支持做多种电路考核要求器件，主电路、控制回路通过导线引到接线端子上，配备电工工具及导线辅材；
所有元器件，支持学员自主在网孔板上合理地定位布局、安装及拆卸，十分灵活便捷。
15、实操接线面板使用的电工配件采用的交流真实配件，配件包括三相干式隔离变压器、三相异步电动机、漏电保护器、降压变压器、动力压扣开关、熔断器底座2P、熔断器底座3P、断路器3P、热继电器、暗装墙壁开关、AC24V交流接触器、热继电器、螺口灯泡、单相电子式电能表、电压测量表、电流互感器、交流毫安表等。
16、满足低压电工作业安全技术实际操作下列项目的培训及考试需求：
（1）低压配电箱安装接线；（2）单相电能表带照明设备的接线 ；（3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制）；（4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线； （5）三相异步电动机正反转运行电路的接线；
15、本考核设备可完成多个电工类基本实操训练：（1）异步电动机星/三角控制电路。（2）进行电压、电流测量的实训，考核用电路图。
实操元件器参数；
（1）空开盒18回路：395*229*80mm 1个；(2）漏电断路器2P32A　2P 32A  1个；（3）漏电断路器2P16A 1个；（4）接地排5孔5孔 2*15 1个；（5）电涌保护器2P，20KA 1个；（6）剩余电流动作保护器 3P+N10A（C型） 2个；（7）漏电断路器3P+N6A  DZ47SLE 2个；（8）断路器3P3A DZ47-3P3A  3个；（9）漏电断路器 极数1P+N  32A  1个；（10）电流互感器LMZJ1-0.5 30/5 φ30（全铜） 3个；（11）熔断器2A 2A 10*38mm  18个；（12）交流接触器CJX1-12 AC24V 4个；（13）热继电器0.68-1.1A JR36-20  3个；（14）熔断器底座2PIN RT18-32A  3个；（15）熔断器底座3PIN RT18-32A  3个；（16）动力压扣开关CPB-3 3A 250VAC 115×50×40mm 3个；（17）暗装开关86型一开双控 86型 3个；（18）公牛暗装插座面板五孔 86型 1个；（19）LED通用灯泡 AC/DC12-60v通用灯泡E27螺口白色5W 1个；（20）方形螺口灯座 E27 1个；（21）单相电子式电能表  1个；（22）三相四线电能表380v 塑壳计数款1.5-6A（接互感器）1个；（23）万能转换开关 3P 20A 1个；（24）三档旋钮开关 LW26-20/3 OB(1 0 2)三档 3节1个；（25）压接工具及模具YQK-70C 1套；（26）I型导线连接器 I型1-6平方 10个（26）T型导线连接器 T型丨1-6平方 10个；（26）压线钳 压接范围:0.5-10mm2 1套；（26）搪锡设备 SL-11CH 镀钛(内径38mm高30mm) 1套；（26）绝缘胶带 电压等级：600V以下；阻燃型 6卷；（27）接线端子排 TB-2504/TB-2508/TD-2030  各1套；（28）交流变压模块AC8-40V转DC5V3A  1个；（29）电压测量表500V  85L17 1个；（31）交流测量表 200mA直接式  85L17 1个；（32）LED一体灯管0.3m T5 AC/DC12V-85V 1个；（33）红色单股铝芯线 BLV-2.5mm2 红色 100.00米；（34）黄色单股铝芯线 BLV-2.5mm2 黄色 100.00米；（35）绿色单股铝芯线 BLV-2.5mm2 绿色100.00米；（36）蓝色单股铝芯线 BLV-2.5mm2 蓝色100.00米；（37）黑色单股铝芯线 BLV-2.5mm2 黑色120.00米；（38）玻璃保险丝管3A Φ6mm×30mm 3A 250V 100个；（39）保险丝座6X30mm 250V 10A 6X30mm升级款铜件 12个；（40）三相鼠笼式异步电机24V JW6314 2台；（41）控制变压器BK-100VA 输入AC220 输出36V.24V.12V.6V.3V 2台；（42）三相干式隔离变压器500VA  380V变AC24/500VA  2台；（43）2.5平方4MM蓝色香蕉插头转U型端子连接；（45）2.5平方4MM黄色香蕉插头转U型端子连接；（46）2.5平方4MM绿色香蕉插头转U型端子连接；（47）2.5平方4MM红色香蕉插头转U型端子连接；（48）2.5平方4MM黄绿色香蕉插头转U型端子连；（49）连接插片端子黑色；（50）DC-DC降压模块XH-405 输出范围DC1.25-36V 最大电流:8A  2台；（51）功率电阻10R  50W黄金铝壳10R  2个；（52）功率电阻50R  50W黄金铝壳50R  2个；（53）功率电阻200R  50W黄金铝壳200R  2个；（54）功率电阻2K  50W黄金铝壳2K；（55）开关电源36V5A 1台；（56）指示灯绿色24V AD16-16C 绿色 24V 2个；（57）指示灯红色24V AD16-16C 红色 24V 2个；（58）指示灯黄色24V AD16-16C 黄色 24V 2个；（59）指示灯黄色AC220V AD16-22DS  2个；（60）指示灯绿色AC220V AD16-22DS  2个；（61）指示灯红色AC220V AD16-22DS  2个；（62）绝缘垫  作业区域满铺，符合现行标准《带电作业用绝缘垫》 (DL/T853)的有关要求。

	3
	电气控制实训平台
	一、设备技术指标
1. 外型：整体尺寸≥1600mm×700mm×1750mm；2. 实训台架的材料：钢板、铝合金结构；
3. 电源(双组具有相同资源)： 
1)输入：三相AC 380V ±10% 50HZ 三相五线；
2)固定交流输出：三相五线  380V 接插式2组、220V接插式2组。
3)可调直流输出： 0～24V/2A连续可调2组（带有指针电压、指针电流表实时监控电源变化）；
4. 接口及仪表：指针式电压表 2 只，时刻监控电网电压变化；
5. 保护：熔断器作短路保护，断路器具有过载保护，漏电开关具有漏电保护功能，漏电保护动作电流≤30mA。
6.4只5408二极管，用于能耗制动的整流电路；
7.三只75Ω/75W电阻用于电动机降压启动、一只10Ω/25W用于异步电动机的能耗制动。
二、 设备结构功能
本实训台由实训屏（内置电源）、实训桌、实训储物柜三大部分组成。
1、实训桌采用四个工业铝型材立柱为支撑，立柱端部可安装调节脚，方便高度调节，主体结构通过左、右各2个C字形铝压成型构件联接，台面高度约800mm，桌面板下设支撑框架，截面尺寸为≥30×30mm，承受力不少于300kg。立柱采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，截面尺寸：70×70mm，四面带槽，槽宽约8mm，端部配套塑料堵头，槽内适用工业铝型材通配螺母及配件。C字形铝压成型构件为左、右对称件，采用压铸成型工艺，经机加工、抛丸、喷砂，表面蓝色静电喷涂工艺。
2、实训桌桌面采用25mm麻灰色高密度层压板封边特制，有效提高绝缘等级；实验桌底部装有至少4个导向轮，方便实训台架移动；
3、实训储物柜采用圆弧卷边冷冲压钣金一体成型，封闭式结构，表面静电喷涂，外形尺寸：约宽450x深420x高550（mm），总重量≥31kg；柜体四边圆弧设计：R=30mm，柜体边框总厚度≤2.5mm；配有承重型卡扣式三节轨，导轨承重量≥30kg，抽屉把手采用卡套式钣金卷边工艺，抽屉采用联体锁设计，底部配有4个万向带刹车脚轮。
4、网孔板2块：采用数控冲床精加工而成，网孔分布合理、均匀。孔径统一，可在上面安装的元气件包括各类低压电气、PLC、单片机、变频器、触摸屏等。网孔板厚度≥1.5MM。
三、参考实训项目
1．电工布线工艺实训；2．两个开关控制一盏灯线路训练；3．声控开关控制白炽电路训练；4．二地控制一盏灯电路训练；5．三地控制一盏灯电路训练；6．日光灯线路接线训练；7．单相电度表直接安装接线；8．单相电度表经电流互感器安装接线；9．室内照明电路安装训练；10．配电板安装训练；11．交流负载电功率的测量；12．三相异步电动机直接启动控制；13．三相异步电动机接触器点动控制线路；14．三相异步电动机接触器自锁控制线路；15．三相异步电动机Y/△自动控制线路；16．用倒顺开关控制三相异步电动机正反转线路；17．接触器联锁的正反转控制线路；18．按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路；19．双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路；
20．三相异步电动机多地控制；21．工作台自动往返控制线路；22．三相异步电动机串电阻降压启动控制线路；23．三相异步电动机能耗制动控制线路

	4
	plc套件
	包含CPU1个，hdmi无线投屏器2个 ，模拟模块1个         
温度传感器1个：PT100温度变送器0-100度 4-20mA +PT100热电阻

	5
	服务器硬盘
	SAS接口，1.2T，机械硬盘，服务器专用系列：企业级 10K 转速盘
1、容量：1.2TB（CMR 垂直磁记录，非叠瓦 SMR）
外形尺寸：2.5 英寸，厚度 15mm 标准企业厚度；接口：SAS 12Gb/s（双端口冗余通道）；转速：10000 RPM（1 万转）；缓存：128MB 高速缓存；盘片 / 磁头：2 盘片、4 磁头设计；格式化：4Kn 高级格式化，兼容 512e 仿真模式；
2. 读写性能
持续顺序读取：最高 210 MB/s；持续顺序写入：最高 200 MB/s；平均寻道时间：读取 4.2ms / 写入 4.8ms；随机 IOPS（4K 块）：读 1900 IOPS、写 600 IOPS；接口带宽上限：1200MB/s（SAS 12Gbps 双通道）；
3. 功耗参数
运行功耗：6.2W；空闲待机功耗：3.4W；休眠功耗：0.4W；支持 PowerChoice™多级功耗节能调节；
4. 可靠性与寿命；
MTBF 平均无故障时间：200 万小时；年度工作负载上限：550TB / 年（企业高强度写入标准）；年返修率 AFR：0.44%；质保：国行全新 5 年原厂质保；抗震：运行 150G、非运行 1000G 冲击耐受；抗旋转震动优化，高密度机架稳定运行；
5. 安全与固件功能
Seagate Secure 安全架构；可选 SED 自加密型号 ST1200MM0019（AES-256 全盘硬件加密）；安全擦除、即时安全擦除功能；企业级 RAID 优化固件、错误恢复控制（ERC 可调）；振动补偿、热传感器温控保护；
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第五章 供应商应当提交的资格、资信证明文件
供应商应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须 真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件， 自然人的身份证明：
法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个 体工商户、农村承包经营户； 自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、 能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照” ；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书” ；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务  所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照” ；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。
这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予 的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。
2.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。
3.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。 
4.信用记录查询
（1）查询渠道：通过“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)和“ 中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查 询；
（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；
（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报 告进行查询；
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显 示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处  理。
5.按照询价通知书要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。
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第六章 评审
一、评审要求 
1.评审方法：最低价评标价法。
2.评审原则
2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以询价通知书和响应文件为评审的基本依据，并按照询价通知书规定的评审方法和评审标准进行评审。
2.2具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书的规定办法进行评审。 
3.询价小组
3.1询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。
3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际 控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；
 3.3询价小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：
（1）确认或者制定询价通知书；；
（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；
（3）审查供应商的响应文件并作出评价；
（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；
（5）编写评审报告；
（6）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；
（7）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。；
（8）法律法规规定的其他职责。
 4.澄清
询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题  表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应 文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表  人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附 身份证明。
询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。
询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。
5.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；
说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动
6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
7.投标无效的情形
详见资格性审查、符合性审查和询价通知书其他投标无效条款。
 8.废标（终止） 的情形
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购 活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除 外；
（4）法律、法规以及询价通知书规定其他情形。 
9.定标
询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，进行政府采购政策落实的价格扣除后，对报价 进行由低到高排序，并按照相关规定确定成交供应商候选人。
二 .政府采购政策落实 
 1.节能、环保要求
采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证 证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。
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2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除
依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国 残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）
合同包1：电气自动化专业电工基础实训设备结余资金采购项目

	序号
	情形
	适用对象
	价格扣除比例
	计算公式

	1
	小微企业
	符合要求的小型、微型企业
	10%
	评审价格=最终报价-最终标价×扣除比例

	注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、
法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。



3.价格扣除相关要求。
（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准；
②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企 业注册商标的货物。
中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动 中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理 办法》规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳 动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小 企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业 的，联合体视同小微企业。
（3）投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。
说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“ 国家企业信用信息公示系 统”（http://www.gsxt.gov.cn/index .html），点击“小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）对投标人和核心设备制  造商进行搜索、查询， 自行核实是否属于小微企业。
（4）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或 填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。
三、评审程序
1.资格性审查和符合性审查
资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具 备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）
符合性审查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否 对询价通知书的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）
资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单 位按无效投标处理。
2.询价
（1）询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文 本等事项。
（2）参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格（报价以响应文件“报价表” 中 所报价格为准）。询价小组进行价格比较。
3.政府采购政策功能落实
对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。
 4.汇总、排序
询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，进行政府采购政策落实的价格扣除后，对报价 进行由低到高排序，并按照相关规定确定成交供应商候选人。价格相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列 确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地 区企业的优先。
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表一资格性审查表：
合同包1：电气自动化专业电工基础实训设备结余资金采购项目

	

具有独立承担民事责任的能力
	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。

	

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	审查投标人2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。

	

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。

	


参加采购活动前3年内，在
经营活动中没有重大违法记录
	
审查“参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录”供应商书面声明函；

	信用记录
	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单。

	本采购包专门面向中小企业采购
	否




表二符合性审查表：
合同包1：电气自动化专业电工基础实训设备结余资金采购项目

	投标及保证金缴纳情况
	按要求进行投标

	投标报价
	投标报价（包括分项报价，投标总报价）均不超过采购预算或最高限价， 投标报价不得缺项、漏项。

	投标文件规范性、符合性
	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的 格式、文字、 目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

	响应文件规范性、符合性
	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件 的格式、文字、 目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。

	主要商务条款
	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书” ，且进行签署、盖章。

	联合体投标
	符合关于联合体投标的相关规定

	技术部分实质性内容
	1. 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书 提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。

	其他要求
	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。






第七章 响应文件格式与要求
供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容
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格式一：
响应文件封面
（项目名称） 响应文件
（正本/副本）







项目编号：
包    号： 第   包（若项目分包时使用）

（供应商名称）

年  月  日
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格式二：
响应文件目录
三、投标承诺书
四、报价表
五、授权委托书
七、供应商基本情况表
八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
十三、主要商务要求承诺书
十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
十五、项目组成人员一览表
十六、供应商业绩情况表
十七、各类证明材料
十八、小微企业声明函
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格式三：
投标承诺书
采购单位：
1.按照已收到的                    项目（项目编号：                   ）询价通知书要求，经我方 （供应商名称） 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求  进行投标。我方完全接受本次询价通知书规定的所有要求，并承诺在成交后执行询价通知书、响应文件和合同的全部要求，并 履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。
2. 我方同意询价通知书关于投标有效期的所有规定。
3. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接 受有关处罚，及由此带来的法律后果。
4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无 条件接受相关部门的处罚。
5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。
6. 我方将按照询价通知书、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义 务。
7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消成交资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、 接受有关监督部门处罚等后果：
（1）成交后，无正当理由放弃成交资格；
（2）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；
（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
（4）不按照询价通知书要求提交履约保证金；
（5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
（6）要求更改询价通知书和成交结果公告的实质性内容；
（7）法律法规和询价通知书规定的其他情形。
详细地址：                                        邮政编码：
电 话：                                           电子函件：
供应商开户银行：                                 账号/行号：
法定代表人签字：（加盖公章）
年   月   日
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格式四：
报价表

说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元。
2．价格应按照“供应商须知” 的要求报价。
3．格式、内容和签署、盖章必须完整。
4．《报价表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以报价表为准。
项目编号：
项目名称：
供应商名称：
	序号
	采购项目名称/包名称
	报价（元）

	1
	
	

	2
	
	

	
	
	





供

供应商（盖章）：        
日期：
法定代表人或授权代表（签字）：
加盖公章 ：
年  月  日



分项报价表

说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元。
2．价格应按照“供应商须知” 的要求报价。
3．格式、内容和签署、盖章必须完整。
4．《分项报价表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以报价表为准。
项目编号：
项目名称：
供应商名称：
	序号
	采购项目分项名称
	报价（元）

	1
	
	

	2
	
	

	
	
	





供

供应商（盖章）：        
日期：
法定代表人或授权代表（签字）：
加盖公章 ：
                                                        年   月    日
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格式五：
授权委托书
本人                 （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现委托                 （姓名）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递 交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：                 。
授权代表无转委托权。
投 标 人：                 （加盖公章）
法定代表人：                 （签字）
授权代表：                 （签字）

	法定代表人身份证扫描件


正面
	法定代表人身份证扫描件

反面


	授权代表身份证扫描件


正面
	授权代表身份证扫描件


反面



 年     月     日
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格式六：
投标保证金（本项目无需缴纳保证金）
供应商应在此提供缴纳保证金的凭证的复印件。
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格式七：
供应商基本情况表

	供应商名称
	
	注册资金
	

	注册地
	
	注册时间
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	技术负责人
	
	联系电话
	

	开户银行
	

	开户银行账号
	

	主营范围：

	企业资质：
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格式八：
提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
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格式九：
提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
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格式十：
提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
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格式十一：
                      具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。
特此声明。

供应商名称：（加盖公章）
 年  月  日
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格式十二：
参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
供应商名称：
我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条 例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。
特此声明。
供应商名称：（加盖公章）
 年  月  日
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格式十三：
主要商务要求承诺书
我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。
如有优于询价通知书主要商务要求的请在此承诺书中说明。 具体优于内容 （如标的提供的时间、地点，质保期等） 。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）
                                                            年   月   日
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格式十四：技术偏离表
	序号
	标的名称
	招标技术要求
	供应商提供响应内容
	偏离程度
	备注

	
1
	
	★
	1.1
	
	
	

	
	
	
	1.2
	
	
	

	
	
	
	… …
	
	
	

	
2
	
	★
	2.1
	
	
	

	
	
	
	2.2
	
	
	

	
	
	
	… …
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	


说明：
1.供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体 响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足询价通知书要求。
2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。 
3. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。
4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。
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格式十五：
项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
内容和格式自拟。
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格式十六：
供应商业绩情况表

	序号
	使用单位
	业绩名称
	合同总价
	签订时间

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。
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格式十七：
各类证明材料
1.询价通知书要求提供的其他资料。 
2.供应商认为需提供的其他资料。


格式十八：
承诺书
我公司承诺可以完全满足本次采购项目中采购文件内所提出的所有参数及要求。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。


（公司名称及公章）
（日期）
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